EDUTOR DE ESPUMA ENTRE LINHAS

Edutor entre linhas para formação de espuma confeccionado em liga leve de alumínio com cabeça giratória em 360°, autolimpeza, mecanismo destacável e válvula de retenção. Dosagem de concentração regulável de acordo com a necessidade. Sistema de limpeza flush. Tubo Pick Up em material transparente com ponteira em material inoxidável. Conexões de entrada e saída Storz 1.½ em liga leve de alumínio.

Possibilitar o uso com 0.25% ou 0.5% de espumas da classe A para a supressão de incêndios na área rural e urbana e de fogo em combustíveis da classe A (madeira, papel, materiais combustíveis). Pode ser usado com concentrados resistentes de classe B 1%, 3%, 6% 3x3% e 3x6% tem elevada taxa da viscosidade nos líquidos inflamáveis que contêm solventes polares. O edutor pode igualmente ser usado com os concentrados lisos de AFFF avaliados em 1%, 3%, ou 6%, de espuma.

Permitir a dosagem de concentração ¼%, ½% , 1%, 3% e 6%.

Vazão de 95GPM ( 360 l/min )

pressão de trabalho 200PSI (14 Bar )

Em conformidade com NFPA 11:2016