**Ferramenta manual McLeod para incêndio florestal**

**Ferramenta para combate a incêndios florestais combinada tipo McLeod. Combinado em peça única rastelo e enxada com têmpera de alta resistência dureza 42/46HRC, utilizado para limpar linhas de fogo, abrir faixas ou aceiros, cavar valas entre outros.**

**Cabo de madeira, torneado e lixado, leve e resistente de 150cm de comprimento e 28mm de diâmetro**